> # Re: Startproblemen

> [ ]

> Geschreven door Willem v B op 15. November 2005 11:51:29:

> Antwoord op: Re: Startproblemen geschreven door Cornelis op 14. November 2005 19:08:23:

> >Zelf testte ik ze verkeerd denk ik, maar als volgt:
> >Ik heb gekeken hoeveel weerstand de kaarsen gaven, vaak zo'n 1,2 ohm en een nieuwe geeft 1,5. Er zat er 1 tussen van 1 ohm.. i dacht: hoe minder weerstand hoe slechter, maarja. Ik merkte vorig jaar dat hij met kou 2x moest voorgloeien dus dacht ik: tijd om ze te vervangen.
> >Hier staat een beschrijving van hoe het wel moet: http://lt-ecke.oxline.de/vgl.htm
> ************************************************************************************************************************************

> De weerstand van de gloeiers kan je meten maar in weze weet je dan alleen maar zien of ze stroom afnemen maar niet hoe ze gloeien.
> Het beste is de verstuivers er uit te halen en dan kan je ze zien in de gaten, ga dan gloeien en je ziet dan meteen welke er later beginnen of achterblijven in gloeisnelheid.of maar half gloeien of helemaal niet.
> Moet je ze dan toch vervangen heb je alleen maar profijt van de vertuivers er niet maar in zitten werk een stuk makkelijker voor de cil 5 & 6 (en je moet het je zelf gemakkelijk maken toch, anderen maken het vanzelf wel lastiger voor je)

> En natuurlijk voor de prijs die je moet betalen vervang ze dan maar gelijk alle 6.

> Heb je de verstuiver er uit laat ook gelijk die eens controleren cq afstellen

> Willem v B

> En kijk eens op de gloeiers zelf dan zie je ook de spanning waarop ze werken….

> Antwoorden:

> - Re: Startproblemen David 15.11.2005 13:53 (2)
>   - Re: Startproblemen Cornelis 15.11.2005 14:22 (1)
>     - Re: Startproblemen Willem v B 15.11.2005 18:22 (0)

> [ ]