> # voorgloeispanning

> [ ]

> Geschreven door Janneman op 08. April 2006 15:55:59:

> Mijn camper gloeit altijd erg lang voor (30 seconden) en start dan nog niet geweldig. Slaat wel gelijk aan maar loopt niet mooi. Dus vandaag maar eens wat gemeten aan het voorgloeisysteem. Op de gloeiplug meet ik slechts 8 volt, op de zekeringen ook 8 volt en op het gloeistroomrelais staat 9 volt (weerszijden). Vanaf dat relais loopt een dikke rode draad naar het zekeringkastje en vandaar weer een dikke rode draad naar... ja waar naar toe? Niet naar de accu, maar ook niet naar de startmotor. vanaf de accu gaat alleen nog een dunne rode draad weg, vanaf de startmotor 3 dunne draden die volgens mij zwart zijn.

> Iemand een idee hoe het eigenlijk hoort te lopen? Het voorgloeirelais ligt sowiezo los op het zekeringkastje dus dat zal al wel niet origineel zijn.

> Groetjes,
> Jan

> Antwoorden:

> - Re: voorgloeispanning kees 21.4.2006 14:15 (0)

> [ ]