> # Re: stoomcursus

> [ ]

> Geschreven door techniek - wout op 10. Januari 2005 09:45:34:

> Antwoord op: Re: stoomcursus geschreven door John van Lauernesse op 09. Januari 2005 22:53:39:

> Voor mijn eigen camper heb ik een schema (staat nog niet op mijn site) waarbij ik gebruik heb gemaakt van verschillende circuits:
> 4 stuks 12Volt DC

> boiler - koelkast - waterpomp (12V DC) zekering 15 Amp.
> verlichting woongedeelte (12V DC) zekering 5 Amp.
> verlichting keuken / toilet (12V DC) zekering 5 Amp.
> verlichting alkoof (12V DC) zekering 2,5 Amp.
> Hoofdzekering DC voeding 25 Amp. deze is lichter dan alle zekeringen samen dus als alles werkt dan klap de hoofdzekering eruit.

> 2 stuks 220Volt AC
> Koelkast - Boiler - omvormer (220V AC - 12V DC)4 Amp.
> Acculader 4 Amp.
> Hoofdzekering 220Volt 6 Amp.

> Het 12 Volt DC gedeelte heb ik via een relais geschakeld zodat wanneer ik op 220 Volt AC aangesloten ben automatisch de huishoudaccu afgeschakeld is en aan de ladergaat

> Helaas staan de schema's voorlopig op A4-tjes in het "bouwboek" van de camper

> Antwoorden:

> [ ]