> # Contactslot uitbouwen

> [ ]

> Geschreven door David op 12. Maart 2006 14:21:49:

> Al een tijdje moest ik na het starten van de motor even frutten met de sleutel om te zorgen dat het contact van de lichten, ruitenwissers en blower ook aanging (deze zitten dus zo geschakeld dat dimlicht, ruitenwisser en blower alleen werken met draaiende motor). Het werd steeds lastiger om met heen en weer draaien te zorgen dat dit werkte (want bij te ver terug draaien gaat de motor natuurlijk weer uit).
> Nu werkt het niet meer. De motor start dus wel, maar de functie waarme de andere elementen gingen werken doen niets meer.
> Rijden zonder dimlichten, zonder werkende ruitenwissers en blower is niet fijn! Daarom probeer ik de oplossing te zoeken, maar dit wil niet vlotten.

> Heeft er iemand tips/ervaring met het uitbouwen van het contactslot? Hoe maken de schakelaars contact bij de contact sleutel en valt hier iets aan te stellen of te veranderen?

> Ik hoor het graag.

> David

> Vw LT28d, 6cil.

> Antwoorden:

> - Re: Contactslot uitbouwen Jan 12.3.2006 16:35 (1)
>   - Re: Contactslot uitbouwen Carlo 13.3.2006 00:39 (0)

> [ ]