> # Re: koelvloeistofverlies zonder zichtbaar lekkage

> [ ]

> Geschreven door Jan op 21. Mei 2007 02:02:50:

> Antwoord op: koelvloeistofverlies zonder zichtbaar lekkage geschreven door Marcel op 20. Mei 2007 23:35:43:

> >Ik kocht onlangs een lt35 diesel van 1984, het is een originele kampeerauto.
> >er zat echter een addertje onder het gras, de koppakking moest vervangen worden. Ik heb dat met behulp van een bevriende monteur gedaan. De kop is gevlakt, afgeperst en de pakking vervangen. so far so good.
> >Nu komt het probleem: op de 100 kilometer verbruikt hij ongeveer 1,5 liter koelwater. Het water wordt er niet uitgegooid door externe lekkage, want dan zou je sporen moeten zien. Het water wordt niet in de carter gegooid (olie is mooi zwart en oliepeil stijgt absoluut niet. Mijn grote vraag blijft dus : waar blijft het water/vloeistof uit de koeling. NB: de uitlaat geeft geen witte rook. Ik sta voor een groot raadsel en durf geen lange rit te rijden. Wie geeft mij raad ? Als laatste oplossing geef ik binnekort de kopbouten nog een slag na, zoals in de voorschriften staat....

> Hallo Marcel,

> Waterverlies kan op nog een andere mannier namelijk door een lek in de koppakking.
> Niet dat het water de motor in gaat maar dat de cilinderdruk het water uit het waterreservaat druk.
> Dan wordt het water via de overloop / druk slang er uitgedrukt.
> Haal de dop van de druktank af ( bij koudemotor) start nu de motor en kijk in het drukvat of het water borrelt als dit het geval is dan heb je een lekke koppakking. Daar dat je al aan gaf dat de kop is afgeprest kan die dus niet gescheurd zijn.
> M.vr.gr.
> Jan

> Antwoorden:

> [ ]