> # Re: probleem met trumatic kachel

> [ ]

> Geschreven door Alfred Blauw op 12. September 2005 20:18:51:

> Antwoord op: Re: probleem met trumatic kachel geschreven door Haije Bekkema op 11. September 2005 12:24:13:

> >Hai Mensen,
> >Misschien heb ik nog een tip:
> >Ik heb ergens op een forum gelezen dat het spannings niveau van de accu ook het probleem kan zijn. Misschien dat jullie beide slechte accu's hebben. Toevallig?
> >Probeer eens met een betere of nieuwe accu, even lenen, of de rode storing led uitgaat en de kachel weer werkt. Ik weet van de diesel standkachels dat deze NIET werken bij een te lage spanning.
> >Meld dit wel even op het forum of er succes is geboekt.
> >Greetz,
> >Haije Bekkema

> Piet v/d Honing en Haije,

> Haije heeft gelijk. Bij mij heeft de storing degelijk te maken met te lagen elcr. spanning. Ik denk dat dit komt door (te) lange afstand tussen accu en (te) dunne kabels? We hebben per slot van rekening hier te maken met 12V gelijkstroom, n'ést ce pas?

> Ik heb de accu met de accu-lader onder spanning gezet, kwartiertje wachten en de kachel op-gestart. En hij deed het, en dat met dit weer.

> Ik ga nu een "by-pass' maken van de accu naar de kachel, gezekerd en wel, maar met dikkere kabels.

> Piet v/d Honing: probeer mijn test ook eens, of anders neem even contact op, wij wonen in Drachten.

> Haije, heb jij enig idee wat voor een diameter kabel ik zou kunnen gebruiken?

> Ook valt het me op dat er een enorm lange kabel-boom zit tussen de regel-unit (printplaat) en de kachel zelf iets van 1.5 m. Dit inkorten? heeft dat zin?

> Piet suc6 en Haije alvast bedankt,

> M.vr. gr.

> Alfred

> Antwoorden:

> - Re: probleem met trumatic kachel Haije Bekkema 13.9.2005 12:26 (0)

> [ ]