> # Re: Voorruit

> [ ]

> Geschreven door michel de belg op 24. April 2006 22:27:29:

> Antwoord op: Voorruit geschreven door Joop Rouwenhorst op 11. April 2006 23:10:58:

> >Hoi:
> >Bij mijn LT is het plaatwerk onder de voorruit plaatselijk doorgeroest.
> >Mijn vragen zijn:
> >Is de voorruit makkelijk te verwijderen:
> >Is er vervangend (origineel/imitatie) te verkrijgen of moet ik dat zelf maken?
> >Is er iemand die er ervaring mee heeft.
> >Nog 'n vraag;
> >De geleider van de schuifdeur die er voor zorgt dat de deur naar buiten wordt geduwt als je hem opent is volgens mij niet meer compleet want deze komt niet meer automatisch naar buiten dus ik mis wat (veer en hendeltjes ???)
> >Wie heeft daar 'n tekening of foto van waarop ik zien kan hoe het moet werken.
> >Reactie van iemand die zo'n geleider heeft liggen of de onderdelen is ook welkom.
> >Ook ben ik nog steeds opzoek naar 'n carburateur voor mijn LT 28 bj. 1982 2 liter Audi motor.
> >wie o wie
> >
> >mvg. Joop
> >

> Hallo Joop

> Als je de voorruitrubber s'avonds aan de binnenkant inspuit met detergent ( afwasmiddel ) verdunt met water 1/4 verhouding dan kan je de volgende morgen beginnen om de ruit eruit te duwen ,eerst één bovenhoek, geleidelijk naar de midden toe en naar beneden terwijl je nogeens detergent verneveld daar waar de dichting aan de binnenkant van de carrosserie moet afschuiven.als de voorruit eruit is zal je merken dat de carrosserie in de benedenhoeken van de voorruit weggeroest is, indien je beschikt over een halfautomaat kan je deze openingen dichtlassen met behulp van dunne plaat, dit gaat vele malen sneller dan een nieuw origineel stuk inzetten.
> Voor jouw schuifdeur heb ik het volledige sluitmechanisme, alsook nog twee carburatoren van 4 cilinder LT
> Je kan me bereiken via mail in het weekend, ben woonachtig in Maasmechelen België 20KM N van Maastricht
> mvg Michel

> Antwoorden:

> [ ]