> # lassen

> [ ]

> Geschreven door kees op 29. Augustus 2005 20:46:38:

> Hoy

> Mijn lt heeft roest langs de rechterdakgoot, rechterkan als je er achter staat, maar ook een deel van de stijl lang de voorraam is slecht en ook langs de bovenkant van het raam, ttot ongeveer de helft, nu dacht ik van ik slijp van een goede sloopbus de gehele dakgoot er af inclusief de stijlen, zit allemaal aan elkaar en las dit op de mijne, ik slijp dus gewoon door de balkjes langs de deur en voorraam en las dan, iemand een tip hoe dit het beste te doen, of zijn er vervangende delen voor dit probleem te krijgen? mijn kunstof dak moet er dan af, weet niet of dat dak ook vast zit aan de bovenkant, in ieder geval niet de binnen inrichting maar meschijn de versevigingsbalkjes die dwars over het dak lopen. misschien iemand die goed kan lassen hier aanwezig, ik help dan wel mee moet te doen zijn.

> groet kees

> Antwoorden:

> [ ]