> # Pomp

> [ ]

> Geschreven door Carlo op 27. September 2005 13:41:42:

> Mijn bus rookte nogal. Toen heb ik de schroef die bovenop de pomp in het huis steekt verdraaid en hij rookte een stuk minder. Omdat de motor daarna stationair te weinig toeren maakte, heb ik het stationairtoerental afgesteld met de stationairschroef. Hij rookt en trekt nu minder.
> Nu is mijn vraag: kun je een pomp zo "mager", zelfs te! mager afstellen zodat je daarna weer te veel! brandstof verbuikt?

> Antwoorden:

> - Re: Pomp Nico Corbeels 17.10.2005 18:55 (0)
> - Re: Pomp Freek Zwarteveen 10.10.2005 16:39 (1)
>   - Re: Pomp Carlo 12.10.2005 13:51 (0)
> - Re: Pomp Willem v B 28.9.2005 20:01 (1)
>   - ppo Carlo 28.9.2005 23:42 (0)
> - Re: Pomp vd vaart 28.9.2005 20:01 (1)
>   - Re: Pomp Willem v B 28.9.2005 22:09 (0)

> [ ]