> # Re: Schuifdeur LT28 uit 1988 - afdekkap middelste schuif

> [ ]

> Geschreven door Paul op 27. November 2006 11:11:59:

> Antwoord op: Schuifdeur LT28 uit 1988 - afdekkap middelste schuif geschreven door Co op 18. November 2006 11:53:13:

> De LT28 die ik ga kopen heeft een defecte schuifdeur. Waarschijnlijk ligt dat ook aan de de lagers van 1 van de wieltjes.
> Welke lagers heb jij hier voor gebruikt?
> Ben je er inmiddels achter hoe je de schuifdeur weer op z'n plek krijgt? Wil je het 'geheim' delen...
> Mijn LT28 komt uit '78.. zou daar verschil in zitten kwa deur?

> Paul.

> >Hoi!
> >Doordat mijn schuifdeur steeds moeilijker schoof heb ik deze maar eens een keur eruit geschroefd. Nu bleek een lager helemaal vergruisd tezijn (onderste schuif). Deze vervangen, maar nu wil ik natuurlijk de deur er weer in zetten. Dit blijkt tot nu toe een vrij lastig klusje! Dit heb ik gedaan.
> >-alles los geschroefd (de drager onder, de bovenkant(maar was niet nodig uiteindelijk zag ik) en de buiten schuif) toen kon je zo de deur eruit tillen.
> >- terug is een anderverhaal volgens mij, het pennetje van de buitenste midden draagarm wilt heel moeilijk in de deur terug. Het is helemaal moeijlijk omdat de deur ook nog eens erg zwaar is.
> >Het is mogelijk de middelste schuif eruit te krijgen (door een beetje wrikken en het afdek kapje een beetje op te tillen met een hand), maar het zou helemaal makkelijk zijn als dat afdek kapje wat aan de buitenkant zit eraf zou kunnen.
> >Weet iemand hoe je de beschermkap van de middelste schuif eraf krijgt? Moet deze geschoven of geklikt worden? Alles wat ik tot nu toe heb geprobeerd heb ik het idee dat ik de kap forceer en breek...
> >Mijn dank is groot, zodat het binnenkort weer lekker warm kan zijn in de bus!
> >Co

> Antwoorden:

> [ ]