> # Re: afstellen distributie (timing)

> [ ]

> Geschreven door olaf op 17. September 2006 21:57:17:

> Antwoord op: afstellen distributie (timing) geschreven door maarten op 17. September 2006 16:00:12:

> het teken van de krukas kun je herkennen aan o.a de inkeping die in de krukaspoelie zit.
> Die moet gelijk staan aan het puntige uitsteeksel wat boven de poelie zit.( tevens komen dan de tekens overeen door het gat bij de vernellingsbak )
> Het nokkenas teken kun je herkennen aan het puntje wat in het tandwiel is geslagen aan de kant van het kleppendeksel.
> Dit puntje moet overeen komen met het teken in het metalen deksel wat je over de distributie-riem monteert.
> Als je de nokkenas op tijd hebt staan kun je dit ook nog controleren door de verdelerkap eraf te halen en te kijken naar het huis van de ontsteking.
> In de rand van het huis staat een inkeping waar nu de rotor precies naartoe moet wijzen.
> Je moet als je de riem erop hebt zitten altijd eerst de motor met de hand ronddraaien om zeker te weten dat kleppen geen zuigers raken.

> succes ermee.

> groeten Olaf

> Antwoorden:

> - Re: afstellen distributie (timing) maarten 18.9.2006 22:42 (0)
> - Re: afstellen distributie (timing) Carlo 18.9.2006 07:14 (0)

> [ ]