> # Re: boordaccu

> [ ]

> Geschreven door wout techniek op 07. Oktober 2004 17:34:45:

> Antwoord op: boordaccu geschreven door Aert op 07. Oktober 2004 17:00:37:

> De boordaccu mag beide zijn maar ..... wanneer je beide accu's laad met een en dezelfde dynamo dan moet je ook beschikken over gelijke soortige accu's van gelijke capaciteit !! anders helpt de ene accu de andere naar de andere wereld.
> De capaciteit van 80 of 100 Ah krijgt je dynamo normaal vol zelfs wanneer je twee accu's van 100 Ah zou monteren is dat geen probleem alleen zal een zwaardere dynamo de accu eerder vol hebben dan een lichte, bedenkje bijvoorbeeld dat een diesel al een zwaardere accu heeft dan een benzine motor doch vaak wel de zelfde dynamo (voor de LT meestal 45 Ampere)

> Antwoorden:

> - Re: boordaccu gipsy 07.10.2004 23:00 (1)
>   - Re: boordaccu gipsy 07.10.2004 23:18 (0)

> [ ]