> # Re: voorgloeispanning

> [ ]

> Geschreven door kees op 21. April 2006 14:15:07:

> Antwoord op: voorgloeispanning geschreven door Janneman op 08. April 2006 15:55:59:

> Hoy Jan

> Als het oude lt is dan zit er langzame gloeiers in, 30 seconden is dan normaal, hangt een beetje af van buitentemperatuur, ik had ook een probleem met starten en dat lag aan sensor op cilinderkop aan de voorkant bij distributieriem.

> de voltage is normaal komt door verlies in kabels, zijn eigenlijk wat te dun voor zoveel stroom (26A totaal) ik zou wel alle gloeiers kontroleren of ze het doen.

> groet kees

> Antwoorden:

> [ ]