> # Re: vw lt 50 met remprobemen

> [ ]

> Geschreven door Jan op 15. December 2006 15:23:00:

> Antwoord op: vw lt 50 met remprobemen geschreven door de vlaminck erick op 15. December 2006 10:09:01:

> >Ik heb al links en rechs navraag gedaan met mijn probleem ik krijg geen deglijk remmen op mijn wagen en heb als verniewd het is mij gemaakijker te zegen wat ik nog niet vervaagen is de achters tromels en de schijven voor de trommels hebben de maat van 271mm nieuw 270mm de schijven zijn ook nog goed het geen er gebeurt is als ik de motor start de rempedaal indruk de pedaal prakts gans beneden kan duwen heb al tweede remhooft cilinder vernieuwd kan ermij iemand helpen weet geen raad meer

> Hallo Erick,

> Het eerste wat bij mij op komt is, ontluchten van het remsysteem.
> Daar je zo wat alles uit elkaar heb gehad, hoofdcilinder en dan door tot de remcilinders bestaat de kans dat het geheel niet goed ontlucht is.
> Ontluchten moet je doen met een stilstaande motor, door te pompen met het rempedaal dot dat je druk krijgt en het pedaal niet verder als ongeveer de halve slag heeft, deze opdruk vast houden en dan ontluchting punt iets opdraaien tot dat je pedaal onder in is pedaal vast houden en nippel dicht draaien dit blijven herhalen tot er geen lucht meer uit de nippel komt dit herhaal je ook bij de andere kant. Tevens doe je dit ook bij de voorremmen.
> Uit eindelijk moet je pedaal bij stilstaande motor ongeveer niet verder ingedrukt kunnen worden dan driekwart van de slag lengte.

> Een onder mogelijkheid is de REMBEKRACHTIGER dat deze niet goed werkt.

> M.vr.gr.
> Jan

> Antwoorden:

> [ ]