> # Re: probleem met trumatic kachel

> [ ]

> Geschreven door Harold techniek LT club op 14. September 2005 01:08:39:

> Antwoord op: Re: probleem met trumatic kachel geschreven door Alfred Blauw op 11. September 2005 20:35:31:

> Hoi Alfred

> Bij dit soort systemen is de accu spanning maar nog veel meer de afstand van je accu naar de verwarmingsbron van belang.Bij 'n afstand van 4 m ( en dit heb je al snel in 'n camper) is er minimaal 'n kabel van 6 mm/2 nodig , kom je boven de 4 m raad ik 10mm/2 aan. Nu hebben we het al over 'n kabel van pink dikte, houdt dit in de gaten anders werkt hij niet naar behoren.
> Ik hoop je te zien in Hellevoetsluis, we kunnen het er dan nog wel even over hebben.

> Gr Harold.

> Antwoorden:

> [ ]