> # Re: motoroliehoeveelheid CP-motor 03-1981

> [ ]

> Geschreven door jan op 23. December 2004 03:40:52:

> Antwoord op: Re: motoroliehoeveelheid CP-motor 03-1981 geschreven door Klaas Mulder op 22. December 2004 19:10:49:

> Klaas ik heb even navraag gedaan bij een monteur van V.W.
> Deze was er van overtuigd dat de boorring in het cilinderblok moest zitten het kom volgens hem wel dat er een dichtingplug ingezet was.
> Naar deze moest je met je vingers kunnen vinden en er uit te draaien met een inbussleutel.
> Het pijpje voor de peilstok moet er voor dat de brandstofpomp gemonteerd word eerst in gedraaid worden. Anders had je geen ruimte.
> Dus voel eerst of je hier wat kunt vinden op de plaats volgens tekening handboek.
> Succes
> Jan

> >>Om de roetmeting veilig te kunnen doen wordt de olietemperatuur gemeten.
> >>Dit gebeurt via de peilstok opening............
> >Hm... ik zal de garage waar ik de APK wil laten uitvoeren morgen eerst eens bellen over die olietemperatuurmeting tijdens roetmeting.

> Antwoorden:

> - Re: motoroliehoeveelheid CP-motor 03-1981 Klaas Mulder 24.12.2004 06:15 (1)
>   - Re: motoroliehoeveelheid CP-motor 03-1981 Klaas Mulder 24.12.2004 17:13 (0)

> [ ]