> # toerenprobleem met LT28 benzine uit januari 1979

> [ ]

> Geschreven door Jeroen op 04. September 2005 14:06:30:

> Gisteren heb ik een VW LT 28 aangeschaft met en 2 liter audi motor uit 1979. Het ging de eerste 10 kilometer goed. Toen ging het mis. Bij een benzinestation heb ik euro 95 getankt en er (verhouding 50 cc op 50 liter) loodvervanger bijgedaan. Dit was allemaal geen probleem volgens de vorige eigenaar. Vanaf dat moment sloeg de motor telkens af bij optrekken vanuit stilstand. Bij de minste aanraking van het gaspedaal hield hij ermee op. Na enkele keren proberen lukte het dan toch, echter in de lage toerentallen verliest hij alle torque/NM bij het opschakelen. Hij blijft dan hangen in een constante snelheid en trekt niet verder door. Ik schakel normaal bij 3000 toeren per minuut, ik weet niet wat het beste is bij deze zware bussen. Kan iemand mij helpen?

> Antwoorden:

> - Re: toerenprobleem met LT28 benzine uit januari 1979 Carlo 04.9.2005 15:14 (1)
>   - Re: toerenprobleem met LT28 benzine uit januari 1979 Jeroen 04.9.2005 22:45 (0)

> [ ]