> # ruitenwisser interval

> [ ]

> Geschreven door Dick Hofman op 17. Juni 2004 12:55:38:

> Hallo,

> In bezit van LT28D ('84) zonder ruitenwisser interval. Dus het volgende gedaan:
> metalen doorverbinding uit de relaiskast gehaald, nieuw relais erin gezet, witte nokje uit stuurinrichting gehaald, zodat de hendel in de interval stand gezet kan worden. Ruitenwissers werken als voorheen: ofwel geen interval. Iemand enig idee waarom niet? Heeft 't wellicht te maken met het feit dat ruitensproeiers via de voetpomp bediend moeten worden en niet via de hendel?

> bij voorbaat dank

> Dick

> Antwoorden:

> - Re: ruitenwisser interval techniek 17.6.2004 15:41 (0)

> [ ]