> # carburateur blijft hangen

> [ ]

> Geschreven door Simon op 13. Maart 2006 07:33:01:

> Ik rijd een LT31 uit 1978 met de 2 liter benzinemoter.Nu heb ik het idee dat de carburateur blijft 'hangen' in de choke-stand. Verschijnselen: na 25 km rijden nog steeds hoger toerental - niet altijd overigens, soms is het met een tikje op de gaspedaal te verhelpen, bij stopzetten een of twee slagen nadieselen en een geur die mij doet denken aan onverbrande/halfverbrande benzine oid.
> Is dit probleem bekend en zoja wat is er aan te doen?

> Vriendelijke Groeten,
> Simon

> Antwoorden:

> [ ]