> # Re: Pomp

> [ ]

> Geschreven door Freek Zwarteveen op 10. Oktober 2005 16:39:28:

> Antwoord op: Pomp geschreven door Carlo op 27. September 2005 13:41:42:

> Het is natuurlijk niet alleen de pomp. Verstuivers moeten goed zijn. Daar maar eens beginnen. Versleten verstuivers of te laag afgesteld geven een druppelig mengsel. Dit komt de verbranding niet ten goede. Dan kun je natuurlijk wel minder brandstof toevoeren, de "druppeltjes" blijven. Kunnen zelfs toenemen doordat je de inspuitdruk met nog minder brandstof verlaagt. Allemaal niet goed voor de zuigers, kop, kleppen enz. Suc6 !
> Grts, Freek

> Antwoorden:

> - Re: Pomp Carlo 12.10.2005 13:51 (0)

> [ ]