> # Re: buitensporig olie verbruik revisie motor

> [ ]

> Geschreven door dik van der wielen op 08. Mei 2005 16:18:03:

> Antwoord op: buitensporig olie verbruik revisie motor geschreven door walter op 26. Maart 2005 11:30:53:

> >Ik heb een revisiemoter (1 G, incl. revisie turbo) in me lt 28 gezet. heb nu 5500 km gereden en hij slurpt een liter olie op zo'n 800 km. Zijn dit inrij hoeveelheden? De vw dealer hanteert een afkeurnorm van 1 op 1000 km, vandaar mijn bezordheid. Wie kan mij vertellen wat zo'n motor met inrijden mag verbruiken en wanneer dit aanzienlijk minder zou moeten worden? Wat verbruiken die LT's van jullie?
> Het is misschien handig om te kijken wat voor olie je in het blok hebt zitten.
> Het beste kun je je motor in laten lopen met de goedkoopste olie die je maar vinden kunt b.v. van de Brezan of zo, maar WEL mineralen olie gebruiken.
> Na ongeveer 20.000km overgaan naar synthetische olie.
> Mocht je nu al synthetische olie afgevult hebben, dan loopt de motor niet in.

> Antwoorden:

> [ ]