> # Re: Vacuumpomp (remmen) Verslag

> [ ]

> Geschreven door Anjo Sterringa op 01. November 2004 09:59:04:

> Antwoord op: Re: Vacuumpomp (remmen) LT40 motorcode CP geschreven door Anjo Sterringa op 18. Oktober 2004 09:32:22:

> Hoi allemaal, Bedankt voor de info.
> Het bedrijf in Made had wel een pomp liggen, maar toen was er onduidelijkheid of deze nu 2 of 3 bevestigingsbouten had. (2).
> Wel vaker last gehad, ook met pakkingset dat we eerst de verkeerde kregen! Het is inmiddels OPGELOST!!!
> Dankzij de garage in Sneek die een 2e hands pomp op de kop wist te tikken. Zij hadden vroeger een hele vloot verhuur-LT's rijden dus ze wisten er alles van....
> Zij hebben ook de remverdeler weer los gekregen, de achterremmen met gelijke kracht laten remmen (zat toch een groot verschil tussen), de voorremmen gedaan, de distributieriem vernieuwd (als die vernieuwd wordt moet je ook de spanrol vernieuwen) - overigens hun ervaring is dat dit al na 60.000 km moet (die van ons hadden we geen idee of /wanneer die ooit vernieuwd was).
> Kortom, na het balanceren van de voorwielen (de auto trilde ineens vreselijk boven 75 km/u omdat ook de sturing gesmeerd was) kunnen we weer vooruit!

> Met vriendelijke groeten,
> Anjo Sterringa

> Antwoorden:

> - Re: Vacuumpomp (remmen) Verslag vd vaart 01.11.2004 18:26 (1)
>   - Re: Vacuumpomp (remmen) Verslag vd vaart 04.11.2004 18:02 (0)

> [ ]