> # Re: Pomp

> [ ]

> Geschreven door Willem v B op 28. September 2005 22:09:02:

> Antwoord op: Re: Pomp geschreven door vd vaart op 28. September 2005 20:01:20:

> >>Mijn bus rookte nogal. Toen heb ik de schroef die bovenop de pomp in het huis steekt verdraaid en hij rookte een stuk minder. Omdat de motor daarna stationair te weinig toeren maakte, heb ik het stationairtoerental afgesteld met de stationairschroef. Hij rookt en trekt nu minder.
> >>Nu is mijn vraag: kun je een pomp zo "mager", zelfs te! mager afstellen zodat je daarna weer te veel! brandstof verbuikt?
> >Die schroef zit volgens mij toch voorop?
> >ik heb er ook al eens aan gedraaid het steekt heel nauw
> >een vierde slag en je merkt het gelijk ,ervaren dieselmonteur zei later,
> >raak die schroef nooit meer aan hij is in de fabriek afgesteld bij de geboorte!
> >gegroet Pieter
> ***********************************************************************************************

> zo iets had ik ook al eens gezegd op 26. April 2005 17:52:42: :-)

> Antwoorden:

> [ ]