> # Re: dynamo aansluiting

> [ ]

> Geschreven door Ruud van Ieperen op 23. September 2006 11:52:21:

> Antwoord op: dynamo aansluiting geschreven door Ger-jan op 16. September 2006 16:38:04:

> >wie kan mij helpen??
> >iemand heeft de startmotor van mijn vw LT 35 d schoongemaakt, dit was nogal een klus. hierna bleef het lampje van de accu branden.. maw de dymano was kapot werdt mij verteld.. dynamo eraf gehaald en laten testen... niks mee aan de hand.. nu blijkt dat hij ook de bedrading eraf gehaald had en weer aan elkaar gezet had... alleen volgens hem nu niet in de goede volgorde... en hoe die volgorde is weet hij niet meer....?? en nu???
> >wie kan mij helpen?? uit de dynamo komen 3 draden:1 een blauwe,2 een rode en 3 een rode met een zwarte streep....
> >welk is welk?? wie kan me daar bij helpen??
> >groeten Gert-jan
> Volgens een schema van een VW transporter wat ik heb, en waar dezelfde kleuren op voorkomen moet de blauwe draad op D+, de rode op B+ en de rode met zwarte streep op W.
> Hopelijk werkt de dynamo dan weer, succes : Ruud.

> Antwoorden:

> [ ]