> # Re: tweede accu

> [ ]

> Geschreven door Evert op 15. Januari 2006 15:01:13:

> Antwoord op: tweede accu geschreven door Pim op 08. Januari 2006 18:34:34:

> >Zal me eerst even voorstellen voor dat ik gelijk een vraag stel. Ben sinds kort in het bezit van een ex-brandweer LT die ik ga gebruiken als camperbus. Ben de afgelopen tijd druk in de weer geweest met isolatie en de verdere inbouw. En nu toegekomen aan het electrische systeem....
> >Lees al een tijdje mee op het forum, en heb ook het archief doorzocht. Maar kan mijn antwoord niet vinden. Wil graag een tweede accu aansluiten en heb hiervoor een sure-power battery isolator. Heb hem aangesloten op de dynamo (aansluiting A) en vervolgens beide accus aangesloten op 1 en 2. Het systeem werkt nu alleen is de laadspanning op beide accus slechts 12,5 volt. Er zit ook nog een R aansluiting op de diodebrug, waarschijnlijk moet deze aangesloten worden om de spanningsval te compenseren, maar met welke draad en hoe???
> >Heb veel gelezen over een bosch dynamo met interne of externe regelaar maar weet niet zo goed hoe ik verder moet. Misschien dat iemand dat hier al heeft gedaan en mij kan zeggen wat ik kan doen om de spanningsval te voorkomen?
> >Verder aansluitingen op mijn dynamo zijn: een blauwe draad en een dunne zwarte en rode.
> >Alvast bedankt,
> >Pim

> Hoi Pim,

> als electronicus heb ik al vaker over tweede accus nagedacht.
> Ik ken de door jouw genoemde isolator niet.
> Een van mijn ideeen was de tweede accu pas parallel te
> schakelen, wanneer de motor een paar minuten draait.
> Dit kan elektronisch worden vastgesteld, door bijv. gebruik
> te maken van het laadcontrolelampje.
> Indien "uit" EN de contactsleutel op "contact" draait de motor.
> Na enige tijd, om de dynamo de tijd te geven de eerste accu
> bij te laden, wordt de tweede accu bijgeschakelt.
> Maar een veel betrouwbaardere methode, welke ook veel comfor-
> tabeler is, is de volgende:
> Ga naar een sloperij, en haal daar voor een paar centen een
> gebruikte dynamo en spanningsregelaar.
> Mag van ieder merk zijn.
> Bouw de tweede dynamo en spanningsregelaar erbij op, en
> alle problemen zijn verdwenen.

> Succes, en groeten,

> Evert

> Antwoorden:

> - Re: tweede accu Pim 16.1.2006 10:35 (0)

> [ ]