> # Re: Richting aanwijzers

> [ ]

> Geschreven door daan op 19. Mei 2004 00:12:52:

> Antwoord op: Re: Richting aanwijzers geschreven door Peter Hoogeveen op 14. April 2004 22:07:11:

> ik heb dat probleem ook gehad
> bleek dus dat de stekkers aan de achterkant van de zekeringkast licht gecorrodeert waren
> met een spuitbus remmenreiniger ingespoten met de compressor droog geblazen en contactspray erop
> en ze knipperden helderder dan ooit

> groetjes daan

> >Mogelijk een slecht kontakt in b.v. de zekering (als hij 'warm' wordt wel kontakt en bij koud niet), zekering (S8) verwijderen en zekering en kontakten schoonmaken.
> >
> >>Ik heb een vreemd probleempje. Na de motor van mijn LT camper 28d uit 1981 gestart te hebben, werken mijn beide richtingaanwijzers niet. Echter na enige tijd werken ze wel..? Hoe zou dit komen? Wat kan ik er aan doen? Graag een reactie.

> Antwoorden:

> [ ]