> # Re: stoomcursus

> [ ]

> Geschreven door John van Lauernesse op 09. Januari 2005 22:53:39:

> Antwoord op: Re: stoomcursus geschreven door techniek - wout op 09. Januari 2005 20:46:41:

> Hé, Wout ik ben blij dat je deze wat luchtigere mail hebt toegevoegd aan je 'stoom'cursus, overigens mijn natuurkunde leraar had het je niet kunnen verbeteren. Ik schrok een beetje van je aannames zoals 10 maal 120 watt-halogeen lampen alsof je een volleybal veld wilde verlichten en dan nog 1200 watt koelkast pauhhw dat moet een behoorlijke vrieskist geweest zijn, 200 ampere afzekeren tjee waar vind je zo'n zekering.
> Ik denk dat Pieter te maken krijgt met vijf 10 watt lampjes da's veel licht in een camper en dus maar 4 ampere plus nog andere dingen dus max 7 amp. dat is wel voltehouden 2 a 3 avonden met 100 amp/h accu.
> De koelkast buiten de 12 volt houden (behalve als de motor draait) want die neemt 85 watt (7 amp) constant, lichtjes gaan tenslotte uit als je slaapt.
> Dus jouw wet van Ohm vertaalt naar leken zo als wij:
> Watt/volt = ampere, Pieter...de lampjes die je wilt gaan plaatsen de watt'jes optellen en delen door 12 en dan zorgen dat je niet boven de 10 uitkomt volgens mij zit je dan goed, of niet Wouter.. vergeet ik iets of vergis ik mij?

> Groet John.

> Antwoorden:

> - Re: stoomcursus techniek - wout 10.1.2005 09:45 (0)

> [ ]