> # Verwijderen cardanas

> [ ]

> Geschreven door David op 03. April 2006 18:15:56:

> Hallo,

> Omdat ik speling heb op de kruiskoppeling direct achter de versnellingbak wilde ik even het geheel demonteren om er op de werkbank nieuwe lagertjes in te zetten.
> Nu zag ik aan de zijde van de differentieel dat de cardan er met 6 flinke bouten vastzit, aan de zijde van de versnellingsbak is dit echter niet zo, hier komt een as uit de bak en deze gaat direct over in de kruiskoppeling.

> Mijn vraag: kan ik het geheel verwijderen door de cardanas aan de achterzijde los te maken en aan de versnellingsbak zijde er uit te trekken?
> Zo nee: hoe kan ik het geheel dan demonteren?

> Ik ben zeer benieuwd, de aandrijflijn is weer eens iets geheel nieuws voor me..... :-))

> groeten,

> David

> Antwoorden:

> - Re: Verwijderen cardanas Janneman 04.4.2006 13:09 (1)
>   - Re: Verwijderen cardanas David 04.4.2006 22:44 (0)

> [ ]