> # Re: nieuwe voorveren

> [ ]

> Geschreven door wiebe op 06. Maart 2007 07:13:39:

> Antwoord op: nieuwe voorveren geschreven door wiebe op 24. Februari 2007 12:21:22:

> >Ik ben de eigenaar van een lt28 met wielbasis van 355 cm. Om de wagen wat hoger op zijn voorwielen te krijgen, heb ik nieuwe veren besteld bij "Beste veer" te Utrecht. Ik heb de oude veer afgeleverd met de opdracht 3 cm langere te leveren. Zoals meestal zijn er complicaties, de machienes kunnen niet alles. DE oude veer bestaat uit precies 8 hele draaien. De vraag is,kan de ophangen overweg zonder hele winding op het eind? Het is bij mijn niet gedemonteerde ophanging te zien, dat de onderste schaal waarin de veer steunt van een vorm voorzien is die montage van de veer slechts op een manier toestaat. In de pot waarin hij aan de bovenkant verdwijnt kan ik niet kijken.
> >Weet iemand hoe deze pot eruit ziet?
> Bedankt voor alle reacties.
> De Duitse site: heel goed! Ik ga er vanuit dat de ring op de tekening die boven de schroefveer hangt in de pot kan draaien. De fabriek maakt nu drie cm langere veren. Na montage hoop ik dat er +/- 2cm meer ruimte tot de stootrubbers ontstaat, dwz totaal 3 cm, dat het comfort hetzelfde blijft zonder dat hij te vaak op de rubbers stoot. Vriendelijke Gr. Wiebe

> Antwoorden:

> [ ]