> # Re: ramen multivan

> [ ]

> Geschreven door Techniek Alexander op 06. November 2004 11:56:30:

> Antwoord op: ramen multivan geschreven door l.m.m. walenkamp op 05. November 2004 16:00:27:

> >De knop van mijn schuifraam in de schuifdeur rechts is afgebroken van het glas.Het is een multivan kampeerauto uit 1996.Volgens carglas moet ik een geheel nieuwe raamset vervangen waar vind ik die tweedehands.

> Carglass.... Jammer jammer. Deze knop is zeer eenvoudig weer te herstellen/lijmen. Als ik het goed begrijp is het een schuifruit. De knop die je bedoelt is die je met twee vingers moet indrukken zodat het palletje omhoog komt, toch? Als je naar de dealer gaat kun je een binnenspiegel reparatiesetje kopen. Dit bevat een tube en een gaasje. Als je binnenspiegelvoet afgebroken is van het glas kun je het hier mee repareren. Enfin, je moet de knop met een schuurpapiertje HELEMAAL egaal glad maken voor een goede hechting. Het zwarte vlakje op de ruit waar de knop gezeten heeft met een waterproof schuurpapier glad opschuren. Beide gedeeltes met een ontvetter schoponmaken. Het gaasje zodanig in vorm knippen dat je zoveel mogelijk hechting aan het glas krijgt. Het gaasje is vierkant maar de knop is een andere vorm. (creatief zijn gewenst)
> Leg het gaasjes op de knop en smeer de inhoud van de tube helemaal over de gaasjes en verspreid zorgvuldig. Wacht niet te lang! Kijk goed waar de knop terug op het glas moet en druk de knop stevig tegen het raam. Houdt deze minstens 1 minuut stevig tegen het glas. Laat de knop minstens een halve dag rusten alvorens te gebruiken. en voila! Heb het meerdere keren gedaan en heb nog niet een knop terug gehad die eraf was gegaan.....

> Succes! Alexander
> Techniek

> Antwoorden:

> [ ]