> # Re: schokken bij het optrekken

> [ ]

> Geschreven door Janneman op 07. Mei 2007 21:11:06:

> Antwoord op: schokken bij het optrekken geschreven door Keith op 07. Mei 2007 17:25:17:

> >Dag iedereen!
> >Mijn LT28 (6 cil. diesel zonder turbo, 225.000 km, 1995, kort & laag) gaat hevig schokken als ik tussen 1900 en 2600 tpm aan het rijden/optrekken ben. Hoe meer gas ik geef, hoe erger het wordt. Het gebeurd in elke versnelling; het hangt dus niet af van de snelheid. Hij schokte al toen ik 'm kocht (1,5 jaar geleden), maar dat was onmerkbaar voor een autoleek en alleen bij precies 2000 tpm in de 4 en de 5 en vol gas. Afgelopen week heb ik 'm uitgeleend en sinds ik 'm terug heb lijkt het wel een kermisattractie zo ernstig schokt 'ie. Ik heb (zonder resultaat) de brandstofleidingen, -pomp en -filter (2000 km oud) schoongemaakt/gecontroleerd. Alvast bedankt voor je reactie...
> >Wie ??

> Is soms de brandstofleiding half verstopt? Wat je zou kunnen controleren is of je voor de pomp makkelijk brandstof aan kan zuigen. Ik doe dat gewoonlijk met zo'n vulspuit voor versnellingsbakolie, daar kun je heel mooi brandstof mee aanzuigen.

> Groetjes,
> Jan

> Antwoorden:

> - Re: schokken bij het optrekken Janneman 07.5.2007 21:25 (2)
>   - Re: schokken bij het optrekken ger nieuwenhuizen 07.5.2007 23:35 (1)
>     - Re: schokken bij het optrekken Carlo 08.5.2007 22:19 (0)

> [ ]