> # Re: inhouden motor na 1 minuut rijden - LT-2lbenz-78

> [ ]

> Geschreven door Hk op 19. Januari 2004 00:10:30:

> Antwoord op: inhouden motor na 1 minuut rijden - LT-2lbenz-78 geschreven door Frans-Pieter Vonck op 01. Januari 2004 22:19:33:

> >Allereerst de fietsband. Prima oplossing, als jet tenminste voor tijdelijk is...volgens mij is een fietsband niet goed bestand tegen benzine. Ja wasbenzine, maar dat is schoon. In jouw brandstof zitten allerlei dopes waar de fietsband waarschijnlijk niet goed tegen kan. Geeft een hoop troep in je carburateur vrees ik. Je kan natuurlijk een stukje fietsband in een jampotje met benzine doen en kijken wat er gebeurd....(lijkt het klokhuis wel....of sesamstraat....maar goed)
> Overigens WERKT de sproeier wel als je het gas opentrekt?

> Het probleem van de pruttel:
> Heb je wel een warmeluchtinlaat op je luchtfilter? Staat de klep op de winterstand? Of gaat ie automatisch? Als het automatisch gaat:werkt ie goed???

> Klein detail bij het verhaal uit groningen: als de chokeklep geheel open gaat 'verzuipt' de motor niet, maar krijgt teveel lucht....oftewel weinig benzine.

> Nou succes....en laat je even weten hoe het afgelopen is???

> Antwoorden:

> - Re: inhouden motor na 1 minuut rijden - LT-2lbenz-78 Alexander 09.5.2004 22:21 (0)
> - Re: inhouden motor na 1 minuut rijden - LT-2lbenz-78 Frans-Pieter Vonck 07.3.2004 00:10 (0)

> [ ]