> # Re: ruitensproeier

> [ ]

> Geschreven door daniel op 19. Mei 2004 12:25:04:

> Antwoord op: ruitensproeier geschreven door Jacco op 09. Mei 2004 17:42:17:

> >Door welke oorzaak dan ook er zit een ruitensproeier gaatje dicht en is met geen mogelijkheid meer open te krijgen.
> >zover ik heb kunnen bekijken zit de ruitensproeier achter een metalen balk of kun je deze toch op een andere manier vervangen.
> >
> de ruitensproeiertjes zitten er van buitenaf ingedrukt.
> weerhaakjes zorgen ervoor dat het sproeiertje niet weer naar buitenkomt.
> als ik ze eruit haal haak ik heel voorzichtig een plamuurmesje aan de buitenkant ertussen en als et goed is zie je dan de puntjes van de weerhaakjes zitten, die druk je in en dan kan ik hem bij mij eruit halen (bijde kanten van et sproeiertje 1)(het slangetje komt dan ook meej) zorg eff dat als je het slangetje loskoppelt dat ie niet naar binnen schiet want dan moet je hem er weer van binnenaf doorheen wurmen
> als je hem eraf hebt kan je hem met perslucht schoonblazen en weer monteren (voordat je hem weer er indrukt eff kijken of het een mooi straaltje is
> ik hoop dat je er wat aan hebt

> Antwoorden:

> [ ]