> # Re: Remlicht-schakelaar

> [ ]

> Geschreven door David op 08. Februari 2006 15:56:59:

> Antwoord op: Re: Remlicht-schakelaar geschreven door willem v b op 02. Februari 2006 15:24:23:

> Waarschijnlijk was het een combinatie van de schakelaar die niet goed contact maakte en de zekering die niet goed contact maakte. Kortsluiten van de schakelaar deed in eerste instantie niets, maar na wat frutten bij de zekeringen deden de remlichten het toch. De knipperlichten willen na wat frutten aan de zekeringenkast het meestal ook wel een beetje doen.

> Kortom: de zekeringen zelf moeten gewoon goed op hun plaats zitten en de aansluiten aan de kast moeten goed zijn, dan werkt het allemaal prima!

> Willem bedankt voor de tip v/h kortsluiten van de schakelaar. hiermee kwam ik tot mijn resultaat.

> Groeten,

> David

> Antwoorden:

> [ ]