> # Re: Vacuumpomp (remmen) LT40 motorcode CP

> [ ]

> Geschreven door techniek wout op 16. Oktober 2004 14:21:20:

> Antwoord op: Re: Vacuumpomp (remmen) LT40 motorcode CP geschreven door Techniek Alexander op 16. Oktober 2004 10:51:46:

> De CP motor heeft een vacuumpomp welke doormiddel van een V-riem aangedreven wordt. De vacuumpomp op het midden van de cilinderkop is gebruikt vanaf motorkencode DW.
> Voor de code van de motor kijk je even het motornummer na, deze staat aan de linkerzijde van de kop net voor de brandstofpomp en begint met twee letters dit is de motorkencode.

> Antwoorden:

> - Re: Vacuumpomp (remmen) LT40 motorcode CP Anjo Sterringa 17.10.2004 13:11 (6)
>   - Re: Vacuumpomp (remmen) LT40 motorcode CP vd vaart 22.10.2004 17:27 (0)
>   - Re: Vacuumpomp (remmen) LT40 motorcode CP techniek wout 17.10.2004 14:17 (4)
>     - Re: Vacuumpomp (remmen) LT40 motorcode CP Anjo Sterringa 18.10.2004 09:32 (3)
>       - Re: Vacuumpomp (remmen) Verslag Anjo Sterringa 01.11.2004 09:59 (2)
>         - Re: Vacuumpomp (remmen) Verslag vd vaart 01.11.2004 18:26 (1)
>           - Re: Vacuumpomp (remmen) Verslag vd vaart 04.11.2004 18:02 (0)

> [ ]