> # Re: Dotje gas = lampje uit.

> [ ]

> Geschreven door vd vaart op 24. November 2004 20:31:07:

> Antwoord op: Re: Dotje gas = lampje uit. geschreven door John van Lauernesse op 23. November 2004 21:48:19:

> >>Hallo
> >>Omdat de motor stationair draait en dan weinig toeren maakt,
> >>draait de dynamo langzaam zodat hij weinig spanning,
> >>opbrengt, zodat het laadstroom lampie begint te branden. vr groet vd Vaart
> >Néé Vaartje zo eenvoudig is het niet.
> >Bij contact aan gaat het lampje branden.
> >Dan starten en stationair(= 750 toeren) laten draaien: Het lampje blijft branden.
> >Dan dotje gas, lampje gaat uit, toeren teller slaat uit.
> >Dan terug naar stationair (750 t/m) en ......het lampje blijft UIT.
> >Groet John.
> Beste johnnetje misschien is het batterijtje dan wel vol.
> vr groeten Meneer Pieter van der Vaart. (makkelijk he)

> Antwoorden:

> - Re: Dotje gas = lampje uit. John van Lauernesse 25.11.2004 15:59 (2)
>   - Re: Dotje gas = lampje uit. vd Vaart 26.11.2004 17:38 (1)
>     - Re: Dotje gas = lampje uit. John van Lauernesse 26.11.2004 22:31 (0)

> [ ]