> # Re: LT1 rijden op lpg

> [ ]

> Geschreven door Willem v B op 23. November 2005 12:56:02:

> Antwoord op: Re: LT1 rijden op lpg geschreven door Jos Derckx op 21. November 2005 22:53:21:

> Bla Bla BLa
> Knip

> >het kenteken is 35-BR-KL
> >bouwjaar 1978.
> >meldkode 1835
> >Jos Derckx
> ***************************************************************************************************************
> Voertuigsoort Bedrijfsauto
> Merk VOLKSWAGEN
> Handelsbenaming 281 CH
> Kleur(en) N.v.t.
> Brandstof Benzine
> Aantal cilinders 4
> Cilinderinhoud 1960 cm3
> Aantal zitplaatsen 0
> Aantal staanplaatsen 0
> Massa ledig voertuig 2.240 kg
> Maximum massa voertuig 2.880 kg
> Massa rijklaar 0 kg
> Laadvermogen 640 kg
> Maximum massa te trekken indien aanhangwagen:
> - ongeremd 750 kg
> - geremd N.v.t.
> - oplegger geremd 0 kg
> - autonoom geremd 1.400 kg
> - middenas geremd 1.400 kg
> Datum eerste afgifte Nederland 29 oktober 2004
> Datum eerste toelating 18 december 1978
> Datum aanvang tenaamstelling 29 oktober 2004
> Vervaldatum APK 3 november 2006
> ---------------------------------------------------------------------------------------
> Dat is dus een vervangend kenteken geweest (import?)

> In mijn data base staat maar 1 type motor voor de VOLKSWAGEN LT 28-31-35 en dat is de 2.0 CARB. MOT.CH/CL 1984CC 51KW 12-75 t/m 01-83 en zowel de CH motor als de CL motor kunne op 91 en 95 loodvrij rijden en dan is gas ook geen probleem.
> Ik zou wel de kleppen op 30 en 40 mm zetten
> Veel suc6

> WIllem v B

> Antwoorden:

> - Re: LT1 rijden op lpg Jos Derckx 28.11.2005 07:01 (0)

> [ ]