> # Re: instellineaal

> [ ]

> Geschreven door Willem v B op 22. Augustus 2005 19:03:43:

> Antwoord op: Re: instellineaal geschreven door Carlo op 22. Augustus 2005 18:15:51:

> >Ja maar hij moet toch de hoek om om op de kop te kunnen leunen?

> nee hoor hij moet alleen vlak liggen aan de bovenzijde van de kop en dat ging precies goed.
> de nokkenas steekt niet uit de cilinderkop hoor.
> anders ook wel eens gedaan met een schuifmaat maar dan kan je er geen kracht op uit oefenen dus.
> ander vraagje hoe heb jij de pomp afgesteld toch nie die 4 bouten van de pomp losgedraaid, zelf los ik juist die poelie op en na het controleren of de nokkenas op tijd sta dan pas de pomp op tijd zetten jij bent nu een beetje de verkeerde kant op het werken denk ik (kijk je dan eerst nog even de distributie riem na anders is het zeker 3 dubbel werk)
> Ook nog ff nagekeken als je een stuk ijzer van 4.5 mm dik heb dan past hij in de gleuf van de nokkenas
> suc6
> Willem v B

> Antwoorden:

> - Re: instellineaal Carlo 22.8.2005 19:15 (3)
>   - Re: instellineaal willem v B 23.8.2005 08:57 (2)
>     - Re: instellineaal Carlo 26.8.2005 22:32 (1)
>       - Re: instellineaal Willem v B 27.8.2005 08:31 (0)

> [ ]