> # Re: Rijden op Zonnebloemolie

> [ ]

> Geschreven door Harold techniek LT club op 31. Augustus 2005 01:09:35:

> Antwoord op: Re: Rijden op Zonnebloemolie geschreven door Carlo op 22. Augustus 2005 02:13:54:

> Hallo LT'ers

> Ik raad het af om met 'n LT Diesel op plantaardige olie te gaan rijden !
> Ten eerste omdat de LT geen lijnpomp heeft en hierdoor schade aan je pomp oplevert ( het gaat een tijdje "goed" maar gaat onherroepelik mis) De plantaardige olie is namenlijk te dik (stroperig) om 'n goed fuctioneren van de pomp te garanderen.Dit probleem is wel te verhelpen door de olie (voor) te verwarmen op 70/90 graden, Maar dit even terzijd , VEEL BELANGRIJKER IS:
> Ten tweede DE NEDERLANDSE WETGEVING VERBIED HET OM HIERMEE TE RIJDEN , ondanks dat het milieu vriendelijker is, en de auto's met 'n kleine aanpassing hier probleemloos op kunnen rijden .De boetes die hiervoor staan liegen er niet om, je krijgt ,n bekeuring van 500 euro, dan wordt er na gegaan hoelang jij al bezitter bent van het voertuig en krijgt over die periode nog 'n naheffing van niet betaalde accijns, naar gelang de jaren ben je dan al gauw 'n 1200 euro kwijt. Daar moet je dan toch heelwat kilometers voor gerden hebben om het aantrekkelijk te houden.

> M vr gr Harold LT techniek

> Antwoorden:

> - Re: Rijden op Zonnebloemolie Carlo 02.9.2005 13:40 (1)
>   - Re: Rijden op Zonnebloemolie borisz 30.9.2005 00:40 (0)

> [ ]