> # Re: motor en inspuitpomp af stellen

> [ ]

> Geschreven door Carlo op 11. September 2006 17:42:16:

> Antwoord op: motor en inspuitpomp af stellen geschreven door Remco Hoorn op 09. September 2006 22:52:14:

> Een andere methode weet ik niet. Heb je wel goed gekeken?
> Als het merkteken op de pomppoelie gelijk staat aan het merkteken op de pomp staat het vliegwiel ongeveer op 0. Daar in de buurt moet het teken zitten. Bij mij zitten er zelfs twee!

> Antwoorden:

> [ ]