> # Versnellingsbak

> [ ]

> Geschreven door Haije Bekkema op 01. Juni 2005 08:38:28:

> Antwoord op: Re: schakeling geschreven door gipsy op 31. Mei 2005 18:12:51:

> Hallo mensen,

> Mijn LT Type1 TD bj 1990 wilde alleen maar naar de EERSTE versnelling terug schakelen als je STILSTOND. Helaas was er geen andere mogelijkheid.
> Hier was verder ook niets aan te doen. Het is zoals Willem v B het zegt. De eerste versnelling is ALLEEN om bij zware lasten te ROLLEN en daarna al heel snel over te schakelen naar de tweede versnelling.
> Je merkt dit ook omdat deze versnelling ZEER kort is. Het terug schakelen van de TWEE naar EEN kun je dan ook echt vergeten. De eerste versnelling is NIET gesynchroniseerd.
> Maar, van zijn drie naar TWEE terugschakelen moet mogelijk zijn. Deze versnellingen zijn gesynchroniseerd. De meeste probelemen zijn reeds aangegeven. Alleen het zou nog kunnen zijn dat je te snel bij een te hoog toerental terug schakelt. Vaak wil dan het terugschakelen niet. Houdt er rekening mee dat de VW LT een vrachtwagen is. Het gaat allemaal stugger en wat trager. Ik zelf vond de deze VW LT1 hetzelfde rijden als de voertuigen van mijn werkgever de DAF YA5445, alleen dan wat kleiner.
> Misschien is afstelling van de schakelstangen of andere olie inderdaad een oplossing.
> Natuurlijk zijn wij benieuwd of er verbetering is opgetreden, dus houd ons op de hoogte.

> Greetz,

> Haije Bekkema.
> http://home.versatel.nl/hbekkema/index.htm

> - http://home.versatel.nl/hbekkema/index.htm

> Antwoorden:

> [ ]