> # Inhoudende dieselmotor (inspuiting?) -advies?

> [ ]

> Geschreven door David Pijl op 12. Oktober 2004 14:21:41:

> Hallo,

> Sinds korte tijd heb ik een LT28 diesel welke een vreemd probleem heeft: hij rijdt beter met het hendeltje op het stuur uitgetrokken (iets meer vermogen) maar houdt in de vierde versnelling toch nog een beetje schokkend in.

> Tot de 70-75 km/h is er geen probleem, maar daarna merk ik als ik harder wil dat de motor een beetje inhoudt en tegelijk toch wel wil. Er zijn geen bijzondere geluiden, maar je merkt dat de hele bus een beetje schokt: de motor wil iets harder, houdt iets in, wil ietsje harder. Met het hendeltje (van de inspuiting?) uitgetrokkken is het minder en trekt de motor iets beter en naarmate de motor warmer is gaat het ook wel iets beter. Toch verschilt ook de eindsnelheid heel erg op de snelweg. Dan weer haal ik met moeite de 85 km/h danweer wil de bus makkelijk 95-100km/h.

> Heeft er iemand tips wat dit zou kunnen zijn? en hoe ik hier iets aan kan doen? Is het verstandig om hiermee direct naar een garage te gaan? of kunnen die het probleem ook niet detecteren? Ik ben bang als ik naar de garage ga dat ik voor een simpel onderzoek al ettelijke honderden euro's kwijt ben en dan misschien nog geen stap verder kom.

> Zelf denk ik dat het misschien iets met de inspuiting te maken heeft. Het is echter ook zo dat er in de bus een turbodiesel Volvo 740 Pentablok ligt (dezelfde als de originele LT-motor?) en dat de turbo hier niet opgemonteerd is. Verder zie ik 's avonds in de koplampen van mensen achter me bij optrekken een redelijk blauwe walm wat toch ook een slijtage in motor zou kunnen aangeven (volgens de vorige eigenaar gebruikt de motor flink wat olie, alhoewel ik zelf daar nog niet veel van bemerkt heb in de 800 km die ik tot dusver gereden heb).

> Kortom, is er iemand die me meer informatie kan geven ovet wat te doen? Er zijn ook reinigingsmiddelen die in een tank diesel gegoten kunnen worden om de motor van binnen schoon te maken. Zou zoiets helpen?
> Verder is het ook zo dat er 15W50 bijgevuld werd door de vorige eigenaar. Zou dit ook het slechte trekken vanaf de 75km/h kunnen verklaren?

> Het is een heel lang, ingewikkeld verhaal, maar ik hoop dat er mensen zijn die hun visie met me willen delen.

> Vriendelijke groeten,

> David Pijl

> Antwoorden:

> - Re: Inhoudende dieselmotor (inspuiting?) -advies? Haije Bekkema 30.10.2004 13:16 (0)
> - Re: Inhoudende dieselmotor (inspuiting?) -advies? Hk 12.10.2004 23:32 (2)
>   - Re: Inhoudende dieselmotor (inspuiting?) -advies? David 13.10.2004 23:23 (1)
>     - Re: Inhoudende dieselmotor (inspuiting?) -advies? nico corbeels 18.10.2004 21:56 (0)

> [ ]