> # Re: Injectoren

> [ ]

> Geschreven door Willem v B op 22. Augustus 2005 09:31:07:

> Antwoord op: Injectoren geschreven door Carlo op 22. Augustus 2005 02:22:06:

> >Ik lees ivm. plantaardige olie over het inbouwen van injectoren met een hogere druk.
> >Als je van bv 150 bar naar 180 bar of 200 gaat, maakt dat voor de pomp geen verschil?
> ********************************************************************************************************************

> Zelf lijkt mij dat niet zo een goed plan ik denk dat er dan te veel druk opgebouwd moet worden en dat daar de pomp niet voor gemaakt is.
> Maar met het rijden op andere brandstoffen dan dieselolie word de druk toch al wat hoger vanwege de mindere vloeibaarheid van de dan gebruikte brandstof (zeker als het koud is)
> Het alleen verdikken van de brandstofleiding is volgens mij ook zinloos als je niet de hele brandstof sisteem aanpakt dus beginnen met de tank en zo door naar de pomp eventueel met meerdere parallel geschakelde brandstoffilters en de 1G motor heeft al een temperatuur geregeld brandstof sisteem er op zitten dus uiteindelijk een twee tank sisteem is volgens mij de meest handige in ons geval, anders blijft het maar een beetje aanklooien en dat komt de onbetwiste betrouwbaarheid van de LT niet ten goede.
> Just my two cents

> Willem v B

> Antwoorden:

> - Re: Injectoren Carlo 22.8.2005 18:30 (3)
>   - Re: Injectoren Carlo 22.8.2005 18:44 (2)
>     - Re: Injectoren Willem v B 22.8.2005 19:15 (1)
>       - Re: Injectoren Carlo 22.8.2005 19:23 (0)

> [ ]