> # Re: Scheur in kop/blok/koppakking

> [ ]

> Geschreven door Techniek Alexander op 26. April 2006 22:12:37:

> Antwoord op: Scheur in kop/blok/koppakking geschreven door Paul op 26. April 2006 15:24:25:

> >Ik onderhoud voor een windsurfclub 2 LT's
> >helaas heeft onze LT28D met 2.4 DW motor een naar probleem ontwikkeld,
> >Hij lekt namelijk olie naar het koelwater.
> >Heeft iemand hier ervaring mee? En zo ja, wat is dan waarschijnlijk het probleem?
> >Alvast bedankt,
> >Paul

> Beste Paul,

> Dit klinkt naar een lekke koppakking of een lekke kop. Een scheur in het onderblok is mogelijk maar niet waarschijnlijk. In de voor jullie beste situatie is de koppakking lek. Anders heb je toch een mooi probleem. Oplossing? Kop demonteren en wegbrengen te afpersen en evt. vlakken als deze niet lek is. Controleer de koppakking of er geen lekkage is geweest in het midden aan de bestuurders kant. Hier zit namelijk een dikke oliekanaal die vlak naast een koelkanaal loopt. Deze willen wel eens kapot gaan. Je kunt dit zien aan stukkjes pakking die zijn weggeblazen en zwarte verbrande pakking resten.

> Succes! Mocht je dit niet zelf willen doen kunnen we je altijd helpen in raad en eventueel daad. Mail me dan maar. (klik op mijn naam boven het mailtje)

> Groeten Alexander
> Techniek.

> Antwoorden:

> - Re: Scheur in kop/blok/koppakking Paul 01.5.2006 18:02 (2)
>   - Re: Scheur in kop/blok/koppakking Paul 06.9.2006 16:59 (1)
>     - Re: Scheur in kop/blok/koppakking Alexander Techniek 11.9.2006 13:50 (0)

> [ ]