> # Re: inhouden motor na 1 minuut rijden - LT-2lbenz-78

> [ ]

> Geschreven door Alexander op 08. Januari 2004 23:39:49:

> Antwoord op: inhouden motor na 1 minuut rijden - LT-2lbenz-78 geschreven door Frans-Pieter Vonck op 01. Januari 2004 22:19:33:

> >Hallo experts,
> >mijn benzine motor start probleemloos maar na ongeveer 1 minuut op toeren te zijn geweest, zakt hij in tot net onder stationair toerental. Na de motor ongeveer 2 minuten hebben laten pruttelen (gas vol ingetrapt) neemt het aantal toeren opeens toe. Dan kan ik wegrijden en is er niets meer aan de hand.
> >Ik zelf denk dat er iets met de choke aan de hand is... maar wat?
> >Wie heeft er tips?
> >Overigens heb ik het membraam van mijn acceleratiepomp vervangen voor een stukje binnenband (fiets) - dit lijkt goed te werken.
> >Groeten,
> >Frans-Pieter

> Beste Frans-Pieter,

> Jouw probleem is er eentje die we (VW bedrijfswagens Groningen) wel vaker hebben gehoord. Vraagje: Is jou motor uitgevoerd met een handchoke (trek) of een automatische choke? Dit is relevant i.v.m. de diagnose. Blijft de motor hoog in toeren draaien ongeacht het bedienen van het gaspedaal?

> Mocht je nu een automatische choke hebben dan ben ik bang dat deze niet terug in normale (open) stand gaat. Dit tot gevolg dat de motor verzuipt. Controleer of de klep boven in de carburateur open of dicht staat op moment dat de motor wegzakt tot onder stationair, dus dat hij dreigt weg te vallen. controleer ok of de klep wel bedient wordt en niet door ouderdom misschien is afgebroken. dit kan tot gevolg hebben dat de choke een eigen leven gaat leven en open of dichtgaat wanneer het maar zelf wil. Bij koude motor en het gas een keer vol ingetrapt te hebben moet de klep gesloten zijn. Bij warme motor moet deze geheel open staan. Puntjes die je zelf kan controleren.

> Mocht je nu een handmatige choke hebben controleer dan of deze bij geheel uittrekken de klep sluit. Controleer of de klep open staat als je de choke niet bedient. Dit kan een behoorlijke verbruikhoeveelheid schelen als deze nog half dicht staat.

> Verder kan het aan diverse andere dingen liggen waardoor je motor zo raar reageerd maar omdat allemaal op een e-mail te plaatsen wordt wel een heel lang verhaal. Ik hoop dat ik je een paar richtlijnen heb kunnen geven en wens je succes. Ben benieuwd of je wat vindt...... Alexander.

> Antwoorden:

> - Re: inhouden motor na 1 minuut rijden - LT-2lbenz-78 Frans-Pieter Vonck 09.1.2004 21:40 (0)

> [ ]