> # Re: Hoofdremcilinder

> [ ]

> Geschreven door Klaas Mulder op 17. Januari 2005 15:21:42:

> Antwoord op: Hoofdremcilinder geschreven door Pedro Peijs op 15. Januari 2005 19:54:07:

> Hallo,

> Het lijkt een beetje op het probleem wat ik ook met m'n LT heb gehad. Ook te weinig remkracht, maar dan omdat er ogenschijnlijk lucht in het systeem zat. En dat bleek achteraf ook: de leiding tussen het 4-koppelstuk tussen de voorwielen en de remkrachtverdeler die achter zit, is heel moeilijk te ontluchten. We hebben die leiding verwijderd en aan beide zijden een blindstop aangebracht. De LT remde daarna uitstekend en is ook gewoon door de APK gekomen. Wat nu de functie van die leiding, die dus eigenlijk het voorremcircuit met achter verbindt is, is mij onbekend gebleven.

> Antwoorden:

> [ ]