> # Re: spotjes

> [ ]

> Geschreven door Alfred blauw op 08. Januari 2005 21:36:08:

> Antwoord op: Re: spotjes geschreven door techniek - wout op 08. Januari 2005 20:20:50:

> >Houd ook rekening met het feit dat je gelijkstroom gebruikt (DC) deze kabels strikt geschieden houden van wisselstroom (220 V AC) bereken ook even het vermogen (Watt) dat je gaat trekken dit ivm de "zwaarte" van je voeding en houd daarbij ook even rekening met je waterpomp en eventueel de koelkast e.d.

> Hoi v/d Vaart

> spotjes van 12 volt inbouwen lukt zonder probleem. Heb dit ook in ons vorige campeer middel, een caravan, gedaan.
> Ook nu in de bus heb ik alles in pricipe op 12 volt en de koelkast kan ingeval van nood op 230 volt.
> Dit betekend dus dat ik op elk plekje kan staan, onafhankelijk van 230 volt stroom paal.
> Eigenlijk dus 12volt in huis met trafo, = 12 in de bus van de accu zonder trafo.

> Houdt wel Wout zijn advies wel degelijk in acht. Houd een 12 volt circuit strikt gescheiden van een 230 circuit. 12 volt kabel niet naast 230 volt kabel leggen.

> suc6

> Alfred

> Antwoorden:

> [ ]