> # Re: Zekeringen, relais en knipperlichten

> [ ]

> Geschreven door Janneman op 12. Januari 2006 12:55:36:

> Antwoord op: Zekeringen, relais en knipperlichten geschreven door Maarten op 08. Januari 2006 20:05:32:

> Bij mij ging het wat verder dan dat het knipperlicht het niet meer deed. Als ik het knipperlicht aanzette deed die het soms wel maar vaker niet en dan vielen ook de wijzers naar nul en kon ik de wagen niet meer starten (hij bleef wel gewoon lopen maar de startmotor weigerde). Als eerste heb ik toen het zgn "x-contact" relais vervangen maar dat hielp niet. Dat leek logisch want als ik daarop klopte werkte alles weer normaal.

> Meten is weten en daardoor vond ik dat de spanning op dit relais al maar 8 volt was ipv 12. Daarop heb ik de hele zekeringkast uit elkaar genomen, alles goed gereinigd en weer in elkaar gezet en toen was mijn probleem voorbij.

> Maar samenvattend denk ik dat je ergens een flinke overgangsweerstand hebt, vermoedelijk door vuile contacten.

> Groetjes,
> Jan

> >Mijn knipperlicht doet het niet meer, althans als ik naar links of rechts knipper. Met het alarmlicht is niets mis! Er wordt dan ook vrolijk door alle knipperlichten geknipperd. Dus lezend op de site zie ik: Relais problemen. Relais schoongemaakt, geen resultaat, relais vervangen, geen resultaat, relais vervangen door een versie voor LT's met trekhaak (de mijne heeft een trekhaak), nog steeds geen resultaat (ik heb nu wel twee in plaats van 1 knipperend lampje op mij dashbord in het geval van alarmlicht). Ik heb de bedrading gecontroleerd (voor zover mogelijk) maar kan niets vinden. Wat zie ik over het hoofd???

> Antwoorden:

> - Re: Zekeringen, relais en knipperlichten Maarten 13.1.2006 13:10 (1)
>   - Re: Zekeringen, relais en knipperlichten Janneman 13.1.2006 20:08 (0)

> [ ]