> # ZEKERING KAST PERIKELEN,

> [ ]

> Geschreven door Haije Bekkema op 18. November 2005 12:49:20:

> Antwoord op: Overzicht zekeringenkast geschreven door David op 16. November 2005 18:35:09:

> Hallo LT rijders,

> REGELMATIG lees ik dat er mensen problemen hebben met alles en nog wat waar uit later blijkt dat er een probleem is met de zekeringkast en meestal ook relais'.
> Vele zekering kasten zijn dan ook totaal verrot. Ik bedoel slechte contacten, contacten geheel weggevreten vast gecorrodeerde relais' noem maar op.
> Ook ik had op een bepaald moment tijdens een trip in Noord Frankrijk problemen en het clignateur relais. De richtingaanwijzers wilden slechts alleen nog maar CONSTANT branden! Knipperen was er niet meer bij. Na controle van het relais bleek al gauw dat het relais VOL zat met water! Waar kwam dat water nu vandaan?

> DE OORZAKEN:
> De zekeringkast bevindt zich op een zeer KNULLIGE plaats, links onder het dashboard, enkele centimeters onder het voorraam. Omdat vele LT's zijn ingericht en gebruikt worden als camper, ontstaat na een verblijf in de camper ruimte (veel) condens op de BINNENKANT van het voorraam. Na verloop van tijd loopt dit condenswater over het raam naar beneden en u raadt het al; op/over/in de zekeringkast! Alle elektro verzuipt. Relais' zijn net als de zee, deze staan vol met water. In de loop der jaren rot alles weg. Dit gepaard met vele storingen.

> DE OPLOSSING;
> De oplossing is heel eenvoudig.
> Leg voor het slapen gaan of tijdens langdurig verblijf een droge handdoek in de linker onderhoek van het voorraam in de cabine.
> Al het water wordt opgenomen door de handdoek.
> Ook kun je een afdek kapje over de zekeringkast bouwen. Het is maar net wat je wilt.

> Ik hoop dat iemand hier wat aan heeft.
> Succes.
> Haije Bekkema.

> - http://home.versatel.nl/hbekkema/

> Antwoorden:

> - Re: ZEKERING KAST PERIKELEN, Cornelis 21.11.2005 10:13 (0)
> - Re: ZEKERING KAST PERIKELEN, Janneman 19.11.2005 18:02 (0)
> - Re: ZEKERING KAST PERIKELEN, wouter 18.11.2005 14:15 (0)

> [ ]