> # Re: verbrande kleppen

> [ ]

> Geschreven door Leen Hendriks op 10. Augustus 2006 22:02:03:

> Antwoord op: Re: verbrande kleppen geschreven door Leen Hendriks op 10. Augustus 2006 21:37:24:

> >>ik heb een LT 28 (1983) op benzine en LPG. Nu zijn de kleppen verbrand. ik gebruik loodvrij 98 en voeg altijd een additief . elke 200 km reed ik altijd 10 km op benzine. ik hoorde dat het toevoegen van additief er ook voor zou kunnen zorgen dat de loodvervanger in 98 opgeheven wordt. wat zou de oorzaak van de verbrandde kleppen zijn. Mijn kenteken is KK-59-PN. Zit er in 98 altijd loodvervanger in Europa??

> Pieter,
> N.a.v mijn reeds gestelde vraag op het forum(zie vraagstelling) ben ik inmiddels aan het informeren gegaan,o.a. bij v.w. dealers betreffende mijn motor audi 4cil,2L.1979.De dealers o.a.Caron in de Made(vw oldtimers en nieuwe) raden mijn af om gas te installeren zonder de zuigers/kleppen te vervangen.Indien je gas installeer volgens hun zijn verbrandings temp veel hoger en kan je er opwachten, als je veel km draai,en zoals ik nu rij met +1400 km dit niet te doen. Hun advies was dus wat duurder in benzine maar een goede motor blijven houden,dus zie ik er maar vanaf.
> Overigens rij ik op 95 benzine en doe daar loodvervanger bij.
> Overigens sucses met het oplossen van het probleem
> Groetjes Leen

> Antwoorden:

> - Re: verbrande kleppen pieter 11.8.2006 12:06 (0)

> [ ]